**技术规格、数量及质量要求**

**一、设备参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 水管 | 直径≥160镀锌材质，壁厚≥3.5mm，6米/根 | 1636m |
| 2 | 接头 | 直径≥160镀锌材质 | 415个 |
| 3 | 弯头 | 直径≥160镀锌材质 | 480个 |
| 4 | 三通 | 直径≥160镀锌材质 | 360个 |
| 5 | 直角弯头 | 直径≥160镀锌材质 | 240个 |
| 6 | 阀门 | 直径≥160对夹碟阀 | 120个 |
| 7 | 水泵 | ≥30kW，≥扬程32m，四级电机，流量≥100m3/h | 12个 |
| 8 | 水箱 | 不锈钢水箱≥5m3 | 12个 |
| 9 | 电线 | ≥3\*10平方，国标防水铜芯 | 1800m |
| 10 | 配电箱 | ≥35KW变频柜 | 12个 |
| 11 | 围栏 | ≥2.2米高铁艺围栏 | 240米 |
| 12 | 彩钢房 | 成品彩钢房5米\*3米\*2米  （包括土地平整和彩钢房地面硬化及挖沟、回填≥1.5米深，≥0.8米宽） | 12座 |
| 13 | 过滤器 | 公称通径（DN） ：DN15-DN500  工作压力（MPa） ：≤1.6  适用温度（℃） ：≤200 | 12个 |
| 合计 | |  |  |

**二、商务要求**

**（一）实施（交货）要求**

**活接为软连接；施工（安装）所用法兰及螺丝为钢制材料。所用其他辅料自备（甲方验收完毕为准）。**

**（二）实施（交货）时间**

甲乙双方合同签订后60日内供货、施工（安装），调试，验收完毕（具体以甲乙双方签订合同为准）

**（三）实施（交货）地点**

阿图什市阿湖乡（具体以签订合同为准）。

**（四）报价要求**

本次报价为人民币报价，投标报价应包括（包含但不限于）：综合单价包括：货物本身价格、人工费、设备费、（施工费）安装费、运输费用、验货费用、损耗、技术指导、税金费用、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

**（五）质量要求及技术标准**

1、供应方交付的货物的技术标准不低于国家标准。

**（六）售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺**

1、产品质量：在合同期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）。

2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，作出检查记录，双方签字确认。

3、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

**（七）付款方式**

具体以甲乙双方签订合同为准

**（八）知识产权**

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**（九）其他**

1、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。